Для подключения весов M-ER 328 AC-32.5 «TOUCH-M» LCD RS232 и USB
1. Нужно перепрограммировать весы под протокол POS2
На включенных весах, когда на дисплее 0, набрать 456T789T. После надписи CAL нажать цифру 3 и далее кнопкой T дойти до пункта Pr, установить значение 1. Сменить протокол кнопкой СУМ. Дойти кнопкой T до пункта CAL и перезапустить весы (по данным из поддержки весов)
2. Настройки - Оборудование - Настройка весов - Добавляете строчку с Штрих-АС и в драйвере настраиваете связь