Для подключения к «Кассиру 5» ККМ «ВикиПринт» необходимо:

1. Обновиться до релиза не ниже 5.1.7.6;
2. Подключать следует через обработку (тип ККМ) «БПО 2-2» версия драйвера ФР не ниже «DKViki_1C8_1_4_2_6.dll»;
3. В версии кассира 5.1.7.6 в каталоге \ExtFiles\FPrinters заменить обработку БПО2-2 на обработку https://cloud.mail.ru/public/25hn/2sZUVHfZT ;
4. Устанавливать «компрокси» вручную, скачав дистрибутив с сайта «Кристалл», а не «Дримкас».