Для подключения к «Кассиру 5» ККМ «ВикиПринт» необходимо:

1. Обновиться до релиза не ниже 5.1.6.9;
2. Подключать следует через обработку (тип ККМ) «БПО 2-2» версия драйвера не ниже «DKViki_1C8_1_2_1_4.dll»;
3. Использовать прошивку ККМ «FM16_665.2.12.bin»;
4. Устанавливать «компрокси» вручную, скачав дистрибутив с сайта «Кристалл», а не «Дримкас».