Если при печати кодов маркировки на принтере этикеток, код маркировки получается не чётким (не читается сканером),
а при печати этикетки, например, на обычном принтере всё нормально, то необходимо сделать настройки в драйвере принтера этикеток.
В зависимости от модели принтера этикеток надо:
1. Отключить сглаживание
2. Отключить полутона