Весы

В данной настройке необходимо выбрать используемый тип весов. Для настройки работы с электронными весами необходимо:

Подключить весы к ККМ.

Указать в поле «Весы» нужный драйвер.

Нажать кнопку с изображением лупы в правой части поля «Весы». Появится окно настройки.

Установить используемый тип весов в поле «Тип весов».

Нажать кнопку «Поиск оборудования».

Настроить на требуемый тип весов «Порт» и параметры связи.

Проверить корректность настройки любого ЛУ можно последовательностью действий:

Нажмите кнопку «Проверка связи».

В поле «Результат» должна быть выведена масса, установленная на чаше весов.

В процессе работы для «переключения» драйвера с одних весов на другие просто выбирайте соответствующее ЛУ (на странице свойств драйвера поле «Текущее устройство»). Если установлено одно ЛУ, то это поле заблокировано.

В окне настройки драйвера весов для весов марки «Штрих АС мини POS» доступна кнопка Настройка параметров оборудования. При нажатии данной кнопки открывается окно, в котором необходимо настроить следующие параметры: