ККМ Штрих-М (Bluetooth)

Меню «Супервизор» -> Настройки -> Менеджер оборудования -> Кнопка «Настройка»

В окне «Настройка «ККМ Штрих-М (Bluetooth)»» осуществляется задание параметров ККМ, подключенной к мобильному устройству через беспроводную сеть Bluetooth.

В поле «Пароль оператора» задается пароль доступа к ККМ.

Если переключатель у реквизита «Работать с ОФД» установлен в положение «Включено», то при закрытии чека информация о продаже товара будет передана оператору фискальных данных (организация, которая собирает, хранит и передает данные, поступающие с контрольно-кассовой техники, в ФНС). По умолчанию переключатель выключен.

В поле «Имя устройства» задается имя подключаемой ККМ, которое отражается на экране при настройке соединения по Bluetooth.