ККМ Штрих-М (IP)

Меню «Супервизор» -> Настройки -> Менеджер оборудования -> Кнопка «Настройка»

В окне «Настройка «ККМ Штрих-М (IP)»» осуществляется задание параметров ККМ, подключенной к мобильному устройству через локальную сеть предприятия.

В поле «Пароль оператора» задается пароль доступа к ККМ.

Если переключатель у реквизита «Работать с ОФД» установлен в положение «Включено», то при закрытии чека информация о продаже товара будет передана оператору фискальных данных (организация, которая собирает, хранит и передает данные, поступающие с контрольно-кассовой техники, в ФНС). По умолчанию переключатель выключен.

В поле «IP-адрес» задается IP-адрес ККМ в локальной сети предприятия. Например, 192.168.0.1.

В поле «Порт» задается номер порта, через который осуществляется обмен данными с ККМ. (см. инструкцию оператора ККМ).

В поле «Таймаут соединения» задается время ожидания ответа от ККМ при её подключении к мобильному устройству. Время задается в миллисекундах. По умолчанию предлагается таймаут соединения 10 секунд (10000 мс).

В поле «Таймаут ожидания ответа» задается время ожидания ответа от ККМ. По умолчанию предлагается - 11 секунд (11000 мс).