ККМ Штрих-М (SerialPort)

Меню «Супервизор» -> Настройки -> Менеджер оборудования-> Кнопка «Настройка»

В окне «Настройка «ККМ Штрих-М (SerialPort)»» осуществляется задание параметров ККМ, подключенной к мобильному устройству через последовательный COM-порт (для мобильного устройства USB-порт).

В поле «Пароль оператора» задается пароль доступа к ККМ.

Если переключатель у реквизита «Работать с ОФД» установлен в положение «Включено», то при закрытии чека информация о продаже товара будет передана оператору фискальных данных (организация, которая собирает, хранит и передает данные, поступающие с контрольно-кассовой техники, в ФНС). По умолчанию переключатель выключен.

В группе реквизитов «Устройство» указываются настройки COM-порта ККМ (см. инструкцию оператора ККМ).

В поле «BaudRate» указывается скорость обмена данными между мобильным устройством и ККМ по последовательному каналу связи. Измеряется в бодах (биты/секунду). Значение реквизита выбирается из меню. По умолчанию предлагается скорость «В115200» (115200 бит в секунду).

В поле «DataBits» указывается число битов данных в передаваемом пакете данных. Значение реквизита выбирается из меню. По умолчанию предлагается значение «D8» (8 битов данных).

В поле «Parity» указывается способ проверки на четность: «ODD» - проверка на нечетность, «EVEN» - проверка на четность. Значение реквизита выбирается из меню. По умолчанию предлагается значение «NONE» (нет проверки на четность).

В поле «StopBits» указывается количество стоповых битов в пакете данных (один или два бита). Значение реквизита выбирается из меню. По умолчанию предлагается значение «S1» (один стоповый бит).

В поле «FlowControl» указывается способ управления потоком передачи данных в компьютерных сетях (механизм, который притормаживает передатчик данных при неготовности приёмника). Значение реквизита выбирается из меню. По умолчанию предлагается значение «OFF» (управление потоком отключено).