ККМ Штрих-М (USB)

Меню «Супервизор» -> Настройки -> Менеджер оборудования-> Кнопка «Настройка»

В окне «Настройка «ККМ Штрих-М (USBt)»» осуществляется задание параметров ККМ, подключенной к мобильному устройству через последовательный COM-порт (для мобильного устройства USB-порт).