Сканер штрихкодов (буфер обмена)

Меню «Супервизор» -> Настройки -> Менеджер оборудования-> Кнопка «Настройка»

В окне «Настройка «Сканер штрихкодов (буфер обмена)»» осуществляется задание параметров сканера, подключенного к мобильному устройству.

В поле «Старт-флаг» указывается начальный символ, с которого начинаются данные от сканера. После этого символа начинается штрихкод.

В поле «Стоп-флаг» указывается конечный символ, которым заканчиваются данные от сканера по передаваемому штрихкоду.