Терминал Ярус-ТТК

Меню «Супервизор» -> Настройки -> Менеджер оборудования-> Кнопка «Настройка»

В окне «Настройка «Терминал Ярус-ТТК»» осуществляется задание параметров для подключения к мобильному устройству кассового аппарата «Ярус-ТТК».

В поле «IP-терминал» указывается IP- адрес терминала «Ярус-ТТК» в локальной сети предприятия.

В поле «Ширина ленты (симв) » указывается количество символов в строке чека. По умолчанию – 36 символов.