HID сканер штрихкодов

Меню «Супервизор» -> Настройки -> Менеджер оборудования-> Кнопка «Настройка»

В окне «Настройка «HID сканер штрихкодов»» осуществляется задание параметров сканера, подключенному к мобильному устройству как HID-клавиатура.

В поле «Устройство HID» из предложенного меню выбирается тип интерфейсного кабеля, используемого для подключения сканера.

В поле «Старт-флаг» указывается начальный символ, с которого начинаются данные от сканера. После этого символа начинается штрихкод.

В поле «Стоп-флаг» указывается конечный символ, которым заканчиваются данные от сканера по передаваемому штрихкоду.

В поле «Время хранения событий в буфере, мс» указывается время хранения данных в буфере обмена.