Сценарий №2. Установка минимально необходимых настроек

Примечание к сценарию.
Выполнен сценарий №1 и в базу данных приложения загружены демонстрационные данные

Запустите приложение «Кассир А».

При авторизации выберите пользователя с правами «Администратор».

В окне «Авторизация» нажмите кнопку «Продолжить» (пароля нет). На экран будет выведено окно меню «Супервизор».

Коснитесь пиктограммы «Настройки». На экране высвечивается окно с основными реквизитами функции «Настройка».

Установите переключатель реквизита «Разрешить внешнее подключение» в положение «Включено». Номер порта не изменяйте – по умолчанию задано значение 8080. Примечание. Включение реквизита «Разрешить внешнее подключение» позволит редактировать настройки и просматривать чеки в браузере компьютера или мобильного устройства.

Коснитесь строки «Менеджер оборудования», которая расположена в нижней части главной страницы настроек.

Нажмите кнопку «Добавить». В списке устройств добавилась новая строка «Устройство не выбрано».

Нажмите пиктограмму «треугольник» в строке «Устройство не выбрано». В открывшемся списке устройств выберите - «Эмулятор ККМ».

Нажмите кнопку «Редактировать» для устройства «Эмулятор ККМ» и добавьте в реквизит «Строка 1» текст: «Демо-данные строка 1». После завершения ввода текста коснитесь экрана в любом свободном месте. Если виртуальная клавиатура закрывает строку с вводимым текстом, поверните экран вертикально (ориентация экрана «Книжная»).

Нажимайте кнопку «Назад» (<-), которая расположена в левом верхнем углу экрана, пока не высветится меню «Супервизор».

Выполните выход из приложения (пиктограмма «Выход»), либо вызовете окно выбора пользователя (пиктограмма «Авторизация») для выполнения следующего сценария.