Начальная страница <- Маркировка <- Начальная настройка конфигурации для работы с ГИС МТ <- Настройка работы с электронным документооборотом

Настройка подключения обработки обмена «СБИС»

Перед настройкой подключения обработки обмена СБИС в конфигурацию должен быть добавлен сертификат цифровой подписи.
Открыть настройку подключения обработки обмена можно из закладки «ЭДО» формы «Константы» или через пункт «Работа с ЭДО» раздела «Сервисные обработки».

При правильной настройки подключения сервиса на экран выводится форма авторизации с перечнем доступных сертификатов. Для входа следует выбрать нужный сертификат и нажать кнопку «Войти». Настройка подключения обработки обмена СБИС

Если соединение с обработкой обмена не настроено, сертификаты цифровых подписей не отразятся. Следует нажать кнопку «Настройка соединения» и в форме «Настройка подключения» задать нужные параметры:

«Способ обмена» — следует выбрать значение «ExtSDK»;

«Способ хранения настроек» — надо установить переключатель «В каталоге», а затем указать каталог для хранения настроек подключения обработки обмена к сервису. Каталог с настройками должен быть вложенным в папку обмена, которая указана в закладке «ЭДО» формы «Константы»;

«Сервис» — выберите сайт «online.sbis.ru»;

«Настройки прокси для доступа в интернет» — выберите нужный способ выхода в интернет.

После задания нужных настроек нажмите кнопку «Сохранить». На экран должна вывестись форма «Авторизация» с перечнем доступных сертификатов цифровых подписей. Для входа следует выбрать нужный сертификат и нажать кнопку «Войти».