ТП5 <- start <- Web и HTTP-сервисы <- HTTP-сервис

Настройка кассового ПО на обмен данными через HTTP-сервис

Для настройки кассы на работу с HTTP сервисом следует:

перейти в окно «Параметры загрузки справочников»: «Настройка» -> закладка «Дополнительные» -> в реквизите «Способ обмена данными» выбрать «Загрузка данных SPR» и нажать кнопку «…»;

в группе «Способ передачи данных» выбрать строку — «HTTP-сервис» (становится доступна кнопка «Параметры обмена по HTTP»);

нажатием кнопки «Параметры обмена по HTTP» вызвать окно «Параметры обмена по HTTP-сервису»;

в окне «Параметры обмена по HTTP-сервису» задать:

«Адрес сервера» и «Логин» пользователя ПО «Кассир 5», созданное в конфигураторе (реквизит «Пароль» в данном окне является не обязательным параметром и его можно не задавать);

при необходимости изменить значения параметров: «Интервал обмена данных»; «Количество выгружаемых транзакций за один обмен» и «Количество загружаемых пакетов за один обмен».

задать флаг у реквизита «Обмен в фоновом режиме»;

нажать кнопку «Проверить связь» и убедиться, что касса готова к обмену данными через HTTP-сервис.

Составные части адреса HTTP-сервера, следующие:

«http:/ /» протокол передачи данных (обязательный реквизит»;

IP-адрес компьютера на котором опубликован HTTP-сервис и, через двоеточие, порт для обмена данными. Номер порта определяется в файле конфигурации программы для работы с WEB-сервером. Например, в программе «Apache» - реквизит «Listen» в файле «httpd.conf» папки «conf»;

через символ «/» задается имя публикации HTTP-сервиса.

Например, в строке
http:/ /101.102.5.7:8080/TP5/
указаны следующие реквизиты:

101.102.5.7:8080 – IP-адрес WEB-сервера и номер порта для обмена данными с WEB-сервисом;

TP5 – имя публикации HTTP-сервиса (см. «Публикация HTTP-сервиса»);

Параметр «Интервал обмена данных» позволяет регулировать частоту обращения ККМ к базе торгового предприятия. Чем меньше заданный интервал времени, тем актуальнее будут остатки товаров на других ККМ магазина и в ТП (см. «Синхронизация остатков на кассах через HTTP-сервис»), но ТП будет более загруженной. Чем больше заданный интервал времени, тем больше будут пакеты обмена данными и ТП их будет дольше обрабатывать.
Рекомендуется задавать частоту опроса в интервале от одной минуты до 5 минут.

Параметр «Количество выгружаемых транзакций за один обмен» определяет величину пакета обмена.

Параметр «Количество загружаемых пакетов за один обмен» определяет максимальное число пакетов в одном обмене между ККМ и ТП. Заданное значение по умолчанию «0», означает, что в одном сеансе обмена будут переданы все пакеты.