Начальная страница <- ЕГАИС \ \ Настройка конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» для организации учета продаж алкогольной продукции

Настройка универсального транспортного модуля ЕГАИС

«ЕГАИС» → группа «Справочники ЕГАИС» → «УTM (Универсальные транспортные модули для работы с ЕГАИС)»

Универсальный транспортный модуль представляет собой программный комплекс, который устанавливается на компьютер, включенный в локальную сеть предприятия и имеющий выход в интернет. Через УТМ осуществляется обмен данными с ЕГАИС по фиксации движения алкоголя. Все передаваемые файлы подкрепляются цифровой подписью предприятия.

Каждый УТМ, зарегистрированный в ЕГАИС, имеет уникальный идентификационный номер, который привязывается к лицензии предприятия на работу с алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Параметры связи и идентификационный номер транспортного модуля хранятся в справочнике «УТМ» конфигурации. Справочник доступен в разделе «ЕГАИС» → группа «Справочники ЕГАИС».
Количество транспортных модулей и количество записей в справочнике «УТМ» конфигурации ТП 7 зависит от принятой в торговом предприятии схемы организации торговли и учета перемещения товара. Cхемы ведения товароучета на базе конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» приведены в разделе «Организация учета объема продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Форма с реквизитами УТМ имеет три закладки:

«Основная» — закладка содержит реквизиты и параметры подключения УТМ;

«Склады» — закладка содержит склады подключенные к данной УТМ. Новый склад добавляется в закладку нажатием кнопки «Добавить склад»;

«Ответственные пользователи» — закладка содержит список пользователи с ролями исполнителей бизнес-процессов по учету ЕГАИС. Новый пользователь добавляется в закладку нажатием кнопки «Добавить»

Кнопка «Проверить связь» позволяет проверить корректность введенных параметров связи. Следует учитывать, что, если УТМ настроен на работу с портом, отличным от рекомендованного фирмой «ЦентрИнформ» (8080), то при проверке связи по порту 8080 УТМ сообщит, что связь есть. Однако передать документы в УТМ при такой настройке будет невозможно.