Интервал отправки запросов в ГИС МТ (сек)

Константа «Интервал отправки запросов в ГИС МТ (сек)» определяет интервал между двумя запросами в ГИСМТ (если количество кодов маркировки с криптохвостом в документе превышает 1000 шт.. В этом случае отправка запросов в ГИС МТ на получение статуса выполняется блоками, каждый блок - не более 1000 кодов маркировки. По требованию ГИС МТ, между двумя смежными запросами должна быть пауза в 2 сек.
Это значение записывается в константу по умолчанию при обновлении системы.

Значение константы можно отредактировать вручную «Администрирование» → «Настройка работы с ГИС» → закладка «ГИС МТ» → группа «Проверка кодов маркировки» → флаг «Интервал отправки запросов в ГИС МТ (сек)».