Начальная страница <- Маркировка <- Начальная настройка конфигурации для работы с ГИС МТ

Настройка подключения обработки обмена «СБИС»

Перед настройкой подключения обработки обмена СБИС в конфигурацию должен быть добавлен сертификат цифровой подписи.
Открыть настройку подключения обработки обмена можно через пункт «Открыть обработку СБИС» раздела «Маркировка» или из закладки «ЭДО» функции «Настройка учета».

При правильной настройки подключения сервиса на экран выводится форма авторизации с перечнем доступных сертификатов. Для входа следует выбрать нужный сертификат и нажать кнопку «Войти».

Настройка подключения обработки обмена СБИС

Если соединение с обработкой обмена не настроено, сертификаты цифровых подписей не отразятся. Следует нажать кнопку «Настройка соединения» и в форме «Настройка подключения» задать нужные параметры:

«Способ обмена» — следует выбрать значение «ExtSDK»;

«Способ хранения настроек» — надо установить переключатель «В каталоге», а затем указать каталог для хранения настроек подключения обработки обмена к сервису. Каталог с настройками должен быть вложенным в папку обмена, которая указана в закладке «ЭДО» функции «Настройка учета»;

«Сервис» — выберите сайт «online.sbis.ru»;

«Настройки прокси для доступа в интернет» — выберите нужный способ выхода в интернет.

После задания нужных настроек нажмите кнопку «Сохранить». На экран должна вывестись форма «Авторизация» с установленными на компьютере сертификатами цифровых подписей.