Начальная страница <- Обработки

Настройки оценки производительности

Обработка «Настройки оценки производительности» позволяет настроить регламентное задание «Экспорт оценки производительности» для автоматической передачи данных по замерам производительности работы программы.
Обработка вызывается из раздела «Администрирование» группа «Сервис», либо из раздела «Администрирование» -> «Поддержка и обслуживание» - > . команда «Настройки оценки производительности». При настройки автоматического экспорта замеров производительности следует задать значения следующих реквизитов:

группа «Настройки выполнения замеров»:

«Выполнять экспорт» — при установленном флаге автоматически включаются флажки «Выполнять экспорт в локальный каталог» и «Выполнять экспорт на FTP»;

«Период записи» — интервал времени замера производительности в секундах;

«Замеров в пакете» — количество замеров в заданном интервале замера производительности;

«Дата последнего выгруженного замера в UTC» — реквизит заполняется программой автоматически.

группа «Настройки удаления замеров»:

«Удалять через» — количество дней хранения архивных файлов с замерами производительности.

группа «Настройки удаления замеров»:

«Локальный каталог экспорта» — указывается адрес папки на локальном компьютере, где будут сохраняться данные с замерами. Имя файла с архивом данных будет создано автоматически. Если экспорт не будет осуществляться в локальный каталог, следует отключить флажок у реквизита «Выполнять экспорт в локальный каталог»;

группа «Настройки экспорта на FTP»:

«Адрес экспорта на FTP» — указывается адрес папки на FTP-сервере, где будут сохраняться данные с замерами. Если экспорт замеров не будет осуществляться на FTP-сервер, следует отключить флажок у реквизита «Выполнять экспорт на FTP».

Нажатием кнопки «Настроить расписание экспорта» следует заполнить расписание выполнения регламентного задания «Экспорт оценки производительности».

Нажатием кнопки «Записать и закрыть» заданные параметры сохраняются и обработка завершается.

После этого экспорт замеров производительности будет производиться автоматически. Сформированные внешние файлы, а также файлы, содержащие настройки, при которых были получены эти замеры, автоматически упаковываются в ZIP-архив.

Вручную задать дату начала и окончания замеров, а так же папку и имя архива можно в обработке «Экспорт замеров производительности».