Начальная страница <- Порядок установки и обновления конфигурации

Настройка ключей ROCKEY

Ключи Rockey представляют собой ключи защиты, которые могут быть как локальные, так и сетевые. Для работы с локальными ключами защиты достаточно установить только драйвер для ключей Rockey. Для этого при установке компонент программы, нужно установить флажок у компоненты — «Драйвер Rockey» позиции «Ключ защиты Rockey».

Если используется сетевой ключ защиты, то необходимо произвести установку драйверов и компонент на сервер и удаленные компьютеры в локальной сети. При установке конфигурации на сервер необходимо при запуске файла инсталляции установить флаги всех компонент ключей Rockey. Для этого нужно установить флаг у позиции «Ключ защиты Rockey» и убедиться, что флажки установлены у всех включенных в неё компонент.

Для реализации возможности работы с сетевым ключом Rockey на компьютерах, которые будут осуществлять поиск ключа защиты по локальной сети, необходимо произвести установку дополнительных компонент для ключей Rockey. В зависимости от версии установленной операционной системы необходимо выбрать 64- или 32-разрядный драйвер ключа защиты. При выборе компонент инсталляции необходимо установить флаг «Дополнительные программы для ключей Rockey».

При установке в папке Bin программы 1С должны появиться два файла NrClient.dll и CLICFG.INI. В файле CLICFG.INI необходимо задать параметры поиска ключа:

В разделе TCP\UDP, строка SearchList можно прописать прямое обращение к «ПК серверу ключей». Прописывается или NBName сервера (имя компьютера в сети) или его IP адрес.

В параметре SearchFlag задается способ поиска.

По умолчанию устанавливается файл с заданными параметрами для поиска по всей сети, что может увеличить время поиска ключа защиты при запуске конфигурации. Для быстрого поиска в сети рекомендуется указать IP адрес сервера и установить «SearchFlag = 1».

Внимание! При работе с ключами защиты Rockey следует также обратить внимание на то, что при использовании AMD чипсета устанавливается программа Catalyst, в которой по умолчанию устанавливаются драйвера USB фильтра, которые препятствуют работе с ключами Rockey. Данные драйвера необходимо удалить. Для их удаления нужно открыть Панель управления/ Программы/ Catalyst, нажать кнопку «Изменить». Откроется инсталлятор программы Catalyst, где необходимо выбрать пункт «AMD USB filter drivers» и произвести удаление. Саму программу Catalyst удалять не нужно.

В случае если по какой-либо причине запустить товароучетную конфигурацию не удалось, и на экран было выведено сообщение об ошибке «Не найден ключ защиты», то необходимо выполнить следующие действия:

Общие положения:

Обратить внимание на то, чтобы лампочка на ключе горела ровным светом. Если лампочка на ключе моргает, то это говорит о том, что не установлен драйвер ключа.

Выключить на всех ПК в сети: службы Брандмауэров, Firewall, антивирусов со встроенными Firewall.

Ключи защиты ROCKEY по умолчанию используют порт 3251 или 3252. Данные порты в ОС Windows по умолчанию блокируются. Необходимо проверить работу данных портов в ОС, пропишите их на роутере.

На Сервере ключей Необходимо проверить, запущен ли сервер ключей ROCKEY. Сделать это можно следующим образом:

Найти в трее следующий ярлык: Служба «FTSafe Net Rockey Service»

При двойном щелчке мыши по ярлыку откроется окно с изображением семафора, где зеленый сигнал означает, что сервер запущен.

Если Вы не обнаружили службу «FTSafe Net Rockey Service» в трее, ее можно найти в службах вашей ОС (позиция «Управление» контекстного меню «Этот компьютер» -> «Службы и приложения» -> «Службы»). Убедитесь, что служба «FTSafe Net Rockey Service» выполняется. При необходимости запустите её.

На ПК-клиенте:

Необходимо удостовериться, что в Bin-каталоге программы 1С имеются файлы ключа защиты: Nrclient.dll и Clicfg.ini.

Так же в файле Clicfg.ini, в разделе TCP\UDP, в строке SearchList можно прописать прямое обращение к «ПК серверу ключей». Прописывается NBName сервера (имя компьютера в сети) или его IP адрес.

Для отключения широковещательного опроса по сети необходимо установить соответствующий флаг в строке SearchFlag: 0 – Поиск включен; 1 – поиск по заданному параметру SearchList.