Дополнять штрихкод нулями до 13 знаков

Данный параметр используется для координации работы программы и АСТУ. При использовании штрихкода менее 13 символов (например, EAN-8) АСТУ может дополнять его нулями, размещенными слева, до 13 символов. Если флаг «Дополнять штрихкод нулями до 13 знаков» установлен, то при считывании сканером ШК поиск по БД будет осуществляться с учетом добавленных нулей. Если флаг не установлен, то поиск по БД будет осуществляться по считанному сканером значению, что может привести к ошибке, т.к. ШК 0000012345678 и 12345678 рассматриваются программой как разные.