Способ печати чека

Данная настройка определяет, в какой момент будет происходить печать чека при регистрации продаж:

После каждой регистрации (параллельная печать) – каждая позиция чека печатается сразу после ее формирования. Это удобно при использовании медленных (матричных) принтеров в магазинах с большим потоком покупателей.

С опозданием на одну покупку – каждая позиция чека будет печататься с опозданием на одну. Данная настройка позволяет редактировать выбранную позицию.

После закрытия чека (отложенная печать) – чек печатается только

после закрытия. Основное преимущество отложенной печати состоит в том, что при использовании режима «объединять позиции с одинаковым товаром» экономится место на чеке в случае регистрации позиций с одинаковым товаром. В случае использования термопринтеров уменьшение пропускной способности при таком способе печати незначительно, по сравнению с параллельной печатью.