Эмулятор ККМ

Меню «Супервизор» -> Настройки -> Менеджер оборудования -> кнопка «Настройка»

В окне «Настройка «Эмулятор ККМ»» осуществляется задание параметров эмулятора ККМ.
Эмулятор ККМ моделирует работу реальной ККМ и может использоваться для печати чеков через браузер компьютера и для отработки макета чека.

В полее «Имя файла регистра эмулятора» задается имя файла, в котором хранится служебная информация эмулятора, Он имеет расширение «dat». По умолчанию имя этого файла «EmulatorECR.dat»

В поле «Имя файла чековой ленты» задается имя файла, в который записываются копии чеков при регистрации продаж. Он имеет расширение «txt». По умолчанию имя этого файла «EmulatorECR.txt». Для просмотра этого файла на компьютере в адресной строке браузера следует набрать

http://<ip>:<port>/data/EmulatorECR.txt

где <ip> и <port> - значения ip адреса устройства и номер порта сервиса настроек (см. Разрешить внешнее подключение)

В поле «Символов с строке чека» указывается количество символов в одной строке чека продаж. По умолчанию – 36.

В параметрах «Строка 1» и Строка 2» задается текст, который выводится в первых двух строках чека. Количество символов с каждой строке не должен превышать количества, заданного в параметре «Символов с строке чека».

В группе параметров «Название видов оплаты» указывается текст, который выводится в нижней части чека после строки «ИТОГО».
По умолчанию:
Вид оплаты 1 – «НАЛИЧНЫМИ»
Вид оплаты 2 – «КРЕДИТОМ»
Вид оплаты 3 – «ТАРОЙ»
Вид оплаты 4 – «ПЛАТ.КАРТОЙ»